**Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны«Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) для доступа в зону оказания услуги»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Катего-рии инвалидов | Нормати-вная величина, наличие | Фактиче-ская величина, наличие | Рекомен-дуемыемеропри-ятия по адаптации |
|  | **Лестница на уровень 1-го этажа** |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | с | наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | о, с | наличие |  |  |
|  | - на высоте  | о, с | 0,85 – 0,95 м |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | о, с | наличие |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | о, с | наличие  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | к | 1,0 м и более |  |  |
|  | Уклон | к | 8 %и менее |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | к | 1,5 м и более |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | к, о | наличие  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | к | 0,65 – 0,75 м |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | к, о | 0,85 – 0,95 м |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней  | к | наличие |  |  |
|  | **Пандус переносной**  | к | наличие |  |  |
|  | **Подъемник для инвалидов** |  |  |  |  |
|  | - стационарный  | к | наличие |  |  |
|  | - мобильный  | к | наличие |  |  |
|  | **Коридоры/холлы** |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения  | к | 1,2 м и более |  |  |
| Разворотные площадки, глубина | к | 1,5 м и более |  |  |
| Разворотные площадки, ширина | к | 1,5 м и менее |  |  |
| Указатели направления движения, входа, выхода | к, г | наличие |  |  |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | к, г | наличие |  |  |
| Речевые информаторы и маяки | с | наличие |  |  |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | г | наличие |  |  |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | г | наличие |  |  |
| Тактильная схема | с | наличие |  |  |
| **Место отдыха и ожидания:** |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже | о | наличие |  |  |
| - зона для коляски на каждом этаже | к | наличие |  |  |
| **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | с | 0,1 м и менее |  |  |
|  | **Лестница, перепады высот на этаже** (в коридорах) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | с | наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | о | наличие |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | о | наличие |  |  |
|  | **Пандус внутренний на этаже** |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | к | 1,0 м и более |  |  |
|  | Уклон | к | 8 %и менее |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | к | 1,5 м и более |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | к, о | наличие |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | к | 0,65 – 0,75 м |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | о | 0,85 – 0,95 м |  |  |
|  | **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | с | наличие |  |  |
| Поручни с двух сторон: | о, с | наличие |  |  |
| - на высоте  | о, с | 0,85 – 0,95 м |  |  |
| - горизонтальные завершения  | о, с | наличие |  |  |
| - нетравмирующие окончания | о, с | наличие |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | с | наличие |  |  |
|  | **Лестница** № (*вкладки при наличии других лестниц)* |  |
|  | **Лифт пассажирский**  |  |  |  |  |
| Кабина: |  |  |  |  |
| - длина | к | 1,4 м и более |  |  |
| - ширина | к | 1,1 м и более |  |  |
| - ширина дверного проема | к | 0,8 м и более |  |  |
| - поручни | о | наличие  |  |  |
| Световая информация в кабине  | г | наличие |  |  |
| Звуковая информация в кабине | с | наличие |  |  |
| Знак доступности | к | наличие |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта  | к, г | наличие |  |  |

Результаты обследования анализируются и заносятся акт обследования.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ \_\_\_\_\_\_
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ «Управленческое решение» |
| № на плане | № фото |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_