**Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны**

**«Территория, прилегающая к зданию (участок)»**

| №  помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Катего-рии инвалидов | Нормати-вная величина, наличие | Фактиче-ская величи-на, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 |  | 6 |
|  | **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** |  |  |  |  |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) | к | наличие |  |  |
| - ширина прохода, калитки | к, о | 0,9 м и более |  |  |
| - информация об объекте | к, о, с, г | наличие |  |  |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание | к, о | не более 50 м |  |  |
| Количество машино-мест для инвалидов | к | не менее 10 % |  |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | к | 3,5 м и более |  |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | к | 5,0 м и более |  |  |
| **Путь к входу в здание**  (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения): | к | 1,8 м и более |  |  |
| - указатели направления движения | к, г | наличие |  |  |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | с | наличие |  |  |
| - места отдыха | к, о | наличие |  |  |
| **Открытая лестница:** |  |  |  |  |
| - высота подъема ступеней | о, с | не более 0,12 м |  |  |
| - ширина проступи | о, с | не менее 0,40 м |  |  |
| - поручни на высоте | о, с | 0,85 – 0,95 м |  |  |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | с | 0,8 м наличие |  |  |
| - контрастная маркировка крайних ступеней | с | наличие |  |  |
| **Пандус на рельефе** |  |  |  |  |
| - высота подъема одного марша | к | 0,8 м и менее |  |  |
| - уклон | к | 8 %и менее |  |  |
| Поручни с двух сторон | к, о | наличие |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | к | 0,65 – 0,75 м |  |  |
| - на высоте (верхний поручень) | о | 0,85 – 0,95 м |  |  |

Результаты обследования анализируются и заполняется акт обследования.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ «Управленческое решение» |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_