**Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны**

**«Входная группа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов | Нормативная величина, наличие | Фактиче-ская величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
| Высота площадки |  | норматив не установлен |  |  |
| Габариты площадки (ширина х глубина) | к | не менее  2,2 х 2,2 м |  |  |
| Поручни (ограждение) | к, о, с | наличие |  |  |
| Навес | к, о | наличие |  |  |
|  | Информация об объекте | г | наличие |  |  |
|  | **Лестница наружная** |  |  |  |  |
| Нескользкое покрытие |  | наличие |  |  |
| Тактильная (рельефная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | с | наличие  0,6 м |  |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | с | наличие |  |  |
| Поручни с двух сторон | о, с | наличие |  |  |
| - на высоте | о, с | 0,85-0,95 м |  |  |
| - горизонтальные завершения поручней | о, с | наличие |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | о, с | наличие |  |  |
|  | **Пандус наружный** |  |  |  |  |
| Уклон | к | 8 % и менее или не более 1/12 |  |  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | к | 1,0 м и более |  |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | к | 0,8 м и менее |  |  |
| Разворотные площадки: |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | к | 1,5 м и более |  |  |
| -при въезде на пандус, ширина | к | 1,5 м и более |  |  |
| -промежуточная прямая, длина | к | 1,5 м и более |  |  |
| -промежуточная прямая, ширина | к | 1,0 м и более |  |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | к | 1,5 м и более |  |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | к | 1,5 м и более |  |  |
| Поручни с двух сторон: | к, о | наличие |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | к | 0,65-0,75 м |  |  |
| - на высоте (верхний поручень) | о | 0,85-0,95 м |  |  |
| - горизонтальные завершения поручней | к | наличие |  |  |
| - нетравмирующие окончания | к, о | наличие |  |  |
| Нескользкое покрытие | к | наличие |  |  |
|  | **Наружный подъемник** | к | наличие |  |  |
|  | **Звуковой маяк у входа** | с | наличие |  |  |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |
|  | Глубина х | к | 1,8 м и более |  |  |
| Ширина | к | 2, м 2 и более |  |  |
| Двери распашные | - | наличие |  |  |
|  | Двери автоматические | - | наличие |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | к, о | 0,9 м и более |  |  |
| - высота порога наружного, внутреннего | к | 0,025 м и менее |  |  |

Результаты обследования анализируются и заносятся акт обследования.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ «Управленческое решение» |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_